|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr kat.** | **Model** | **Nazwa / Typ** |
| 20992418 | MI 3394 ST | **MI 3394 CE MultiTesterXA zestaw ST + Program PC** Zestaw nie zawiera pistoletów pomiarowych, tylko przewody + Program MESM ADVANCED, **link do strony produktu:** https://centrummiernictwa.pl/product/3522/302/mi3394-ce-multitester-xa-zestaw-eu-tester |
| 20992417 | MI 3394 EU | **MI 3394 CE MultiTesterXA zestaw EU + Program PC** Zestaw zawiera pistolety pomiarowe + Program MESM ADVANCED |
| 20992419 | MI 3394 LN | **MI 3394 CE MultiTesterXA zestaw LINE + Program PC** W zestawie: A 1511 Końcówka commander 5M  / A 1460 Adapter CE z gniazdem / A 1105 Skaner kodów kreskowych / Program MESM ADVANCED |
| 20992457 | MI 3394 LB | **MI 3394 CE MultiTesterXA zestaw LAB + Program PC** Zestaw zawiera A 1560 Adapter Burn Link + Program MESM ADVANCED |
| 20992511 | MI 3360 | **MI 3360 OmegaPAT XA Standard** Wersja Standard: Izolacja, ciągłość 200mA, prąd upływu, test PRCD. Zawiera P1101 Program MESM PL Advanced, **link do strony produktu:** https://centrummiernictwa.pl/product/3579/302/mi3360-omegapat-xa-standard-tester |
| 20992510 | MI 3360 25A | **MI 3360 25A OmegaPAT XA Standard** Standard + Ciągłość prądem 25A Zawiera P1101 Program MESM PL Advanced |
| 20992521 | MI 3360M | **MI 3360M OmegaPAT XA Standard** Standard + Ciągłość prądem 25A, Test RCD, Urządzenia medyczne IEC/PN-EN 62353Zawiera P1101 Program MESM PL Advanced |
| 20992522 | MI 3360F | **MI 3360F OmegaPAT XA Standard** Standard + Ciągłość prądem 25A, Test Flash Zawiera P1101 Program MESM PL Advanced |
| 20991573 | MI 3325 | **MI 3325 MultiservicerXD + Program PC**  Wytrzymałość elektryczna HIPOT 0 - 5kV + pomiary bezpieczeństwa. Badanie rozdzielnic zgodnie PN-EN 61439-1 i Badanie maszyn elektrycznych zgodnie z PN-EN 60204-1 + Program MESM ADVANCED **link do strony produktu: https://centrummiernictwa.pl/product/3307/302/mi3325-multiservicerxd-tester-bezpieczenstwa** |
| 20991623 | MI 3311 | **MI 3311 GammaGT** Izolacja 500V, ciągłość 200mA, prąd upływu, napięcie, pomiar przez wtyczkę, **link do strony produktu: https://centrummiernictwa.pl/product/3765/302/mi3311-gammagt-tester-bezpieczenstwa** |